ICubeUVC_HID　インストール手順書

　本書では、トリガーモード切替ソフトウエア ICubeUVC_HID のインストール方法を記載してます。




●Windowsの場合

  「ICubeUVC_HID_Windows」フォルダ内の ICubeUVC_HID.exe を実行します。
　 インストールなどの作業は必要ありません。

　 使用方法は「2.ICubeUVC_HID_操作説明書(Windows).txt」をご参照ください。




●Linuxの場合

① 「ICubeUVC_HID_Linux」フォルダをデスクトップにコピーしてください。


② 端末（ターミナル）を起動して、アップデートをします。

　　sudo apt update
　　sudo apt upgrade -y


③ バイナリファイルを実行する為に必要なパッケージをインストールします。
 （予めパッケージをインストールしている場合は、次項へ ）

　　sudo apt-get install build-essential g++


④ 下記コマンドを実行してコンパイルします。

　　cd ./Desktop/ICubeUVC_HID_Linux

　　make clean
　　make


⑤ デスクトップの「ICubeUVC_HID_Linux」フォルダ内に "iCubeUVC_HID"ファイルが
   作成されているのを確認してください。


使用方法は「2.ICubeUVC_HID_操作説明書(Linux).txt」をご参照ください。




株式会社 松電舎
e-mail：sds@shodensha-inc.co.jp
