●「_Synview」フォルダ
 
　 このフォルダにはカメラを設定を変更できるソフトウエア Synviewが収められています。

　 必要に応じて、このフォルダにあるセットアップ手順書に従ってセットアップしてください。

   ※ SynviewはARM系CPUでは使用することができません。
   　 Intel系CPUを使用してお使いください。




●「トリガーモード切替ツール」フォルダ

　　ＵＶＣ規格には外部パルス信号による撮影機能（以下トリガー撮影）が規定されていませんが、
　　DN3UVCシリーズカメラはトリガー撮影ができます。

　　このフォルダには通常撮影モード(free run)とトリガー撮影モード(hardware trigger)を切り替える
　　ツールが収められています。

　　ピント調整・画質調整等は通常撮影モードで行い、運用時はトリガー撮影モードに切り替えることで
　　ＵＶＣ規格だけではできないトリガー撮影が可能になります。

　　ツールの使用方法は、フォルダ内のテキストファイルをお読みください。




●「ホワイトバランスを調整する方法」フォルダ

　　OpenCVの VidoCaptureクラスにはホワイトバランスを調整する機能がありません。

　　DN3UVCシリーズカメラの出荷時ホワイトバランス設定は、オートになっているので Webカメラと同じ
　　使い方が出来ますが、固定ホワイトバランスで使いたい場合は予めツールを使って調整してください。

　　このフォルダにはホワイトバランスの調整手順書を収めていますので、必要に応じてお読みください。




●「映像反転モードをカメラに覚えさせる方法」フォルダ

　　DN3UVCシリーズカメラは映像の左右反転／上下反転をカメラに覚えさせることができます。

　　このフォルダには映像反転モードをカメラに覚えさせる方法を収めていますので、必要に応じてお読みください。





株式会社 松電舎
e-mail：sds@shodensha-inc.co.jp
