ICubeUVC_HID　操作説明書(Windows)


トリガーモード切替ソフトウエア ICubeUVC_HIDは弊社UVCカメラ専用ソフトウエアです。
切り替えた設定内容はカメラ本体に保存されます。



１.使用方法

　①パソコンへ弊社UVCカメラを接続し、ソフトウエアを起動します。
　　ソフトウエア下の欄に「--> 3iCubeUVC found」と表示されていることを確認してください。

　　「Error:: No device connected」と表示されている場合は、パソコンにカメラが接続されて
　　いない 又は カメラを認識をできていません。
　　パソコンとカメラの接続を確認して下さい。

　　また、別のソフトウエアでUVCカメラを使用している場合は、トリガーモードの切り替えが
　　できないので、注意してください。


　②「Trigger Mode」欄で切り替えたい項目を選択し、「Save setting」ボタンで保存します。


　③保存すると、ソフトウエア下の欄に「--> save mode permanently」と表示されると
　　トリガーモードの切り替えが完了です。




２.項目の説明

　●Trigger Mode
　　トリガーモードを切り替えます。

　　・free run
　　　　トリガーモードをオフにします。


　　・software trigger
　　　　このモードは選択しないでください。


　　・hardware trigger
　　　　外部トリガーを受け付ける状態に切り替えます。



　●Trigger delay
　　トリガー信号検出から露光をするまでの遅延時間です。（単位：μ秒）


　　0を設定すると信号検出と同時に露光を始めるので、トリガー信号検出時の映像が得られます。


　●Save setting
　　　Trigger Modeで選択したモードを保存します。






株式会社 松電舎
e-mail：sds@shodensha-inc.co.jp
