更新履歴
■3.1.2.2 2026/02/16
・検査ソフトがEasyInspectorの場合に「検査ソフトとの通信を都度切断しない」チェックがあるとフリーズしてしまう不具合を修正

■3.1.2.1 2025/12/25
・複数のソフトに同時に検査時に正しく動作しない不具合を修正

■3.1.2.0 2025/04/17
・CSVログの出力機能の追加

■3.1.0.1 2025/02/06
・再インストールのたびに初回起動が表示されないように修正
・マスター画像の参照が旧EIのパスを表示していたのを修正

■3.1.0.0 2025/01/23
・検査ソフトとのTCP/IP接続を都度切断しない機能実装
・音の鳴らし方を変更

■3.0.0.0 24/10/07
・無償版を廃止
・インテリジェントIOVer2.7以上でマルチコントローラの検査ボタンからもIOへの出力を実装

■2.2.0.0 24/06/20
・ライセンスキーに対応（固有コードでも可）
・検査ソフトを追加する際に簡単モードを追加
・TCP/IPで複数クライアントからの通信制御を実装
・Sコマンド追加


■2.1.1.1 24/05/20
・TCP/IP通信のIPアドレスを空にすると詳細設定を閉じる際にエラーが表示されて閉じれない不具合を修正

■2.1.1.0 24/01/11
・スレーブモード中のインテリから連続検査の開始/停止に対応
・監視インターバルをリストから指定から任意の値に変更

■2.1.0.0 23/12/12
・インテリジェントIOの連続検査対応

■2.0.1.0 23/10/17
・TCP/IPサーバーで都度切断しないように変更
・表示言語が英語になってしまう不具合修正
・デリミタ・エンコーディングの指定出来るように変更
　これによりEI2 Ver1.1.0.6未満に非対応
・ソケット通信で存在しないコマンド送るとシリアルポートに応答も行っているバグの修正

■2.0.0.1 23/07/13
・タイトルに完全版表記

■2.0.0.0 23/04/23
・画面を黒に変更
・スプラッシュ画像変更
・EI2とEIに対応させた。
　参照パスはEI2がいなければEIを探すように変更
・OK/NGのアイコン画像を全てDSに統一
・1.4.1.0で発生したDS起動時の引数エラーの修正

■1.4.1.0 22/10/20
・EI2の起動引数がIDの数字だけに対応していないのでEI2を起動した際に引数エラーが出るのを修正

■1.4.0.9 22/09/15
・Windows11と7で常にID欄にアクティブにチェックを入れてもID欄をアクティブにできない不具合修正

■1.4.0.8 22/04/15
・インテリジェントIOに対応
・外部制御時にメッセージ表示をステータスバーに表示に変更

■1.4.0.7 21/10/18
・DeepSky起動時にリトライ回数を設定ファイルから変更できるよう修正
・最前面表示が次回起動時しか有効にならないのを修正

■1.4.0.6 
・DeepSkyの起動引数をGUI上で編集できるように変更

■1.4.0.5 21/03/26
・DeepSkyの時にID欄に何かを入れるとDeepSkyで対応していない為NGになるので無視するように変更
・ID欄にDeepSky用の引数を追加できるよう変更

■1.4.0.4 21/03/11
・同時検査のチェック状態でマスター画像の切り替えも同時に行うように変更
・同時検査時に結果に対してデリミタが付与されてくるとNGになってしまう不具合を修正

■1.4.0.3 21/02/26
・PCユーザー名がuserだと初回起動時のメッセージが出ず、EIのパスを探せない不具合修正
・TCP/IP接続で止まってフリーズしてしまう不具合修正
・ライセンス認証時にライセンスキーを１文字多く入力したときエラーが出てしまう不具合修正

■1.4.0.2 20/09/29
・RS232C接続のバーコードリーダーに対応
・常に最前面に表示する時に定期的にID欄をアクティブにしているのを単に最前面表示だけに変更
・定期的にID欄をアクティブにする。チェックボックス追加

■1.4.0.1 20/06/24
・トライアル認証ウィンドウが永遠に出てしまう不具合修正

■1.4.0.0 20/06/22
・DeepSkyに対応


■1.3.2.2 20/05/25
・1.3.2.0のIPアドレスとポートの自動割り当て時のエラー修正
・EIがエラーで返してきたときはエラー表示する様に変更

■1.3.2.1 20/05/25
・検査総時間表示

■1.3.2.0 20/05/01
・IPアドレスを正しいフォーマットの物しか表示されない様に変更
・起動時にタスクバーにすぐに表示されるように変更
・バックアップ機能追加
・EIのポートNoを自動割り当て
・パスワード機能追加

■1.3.1.7　20/02/04
・ライセンス認証方式の変更

■1.3.1.6　19/04/02
・参照ボタン追加

■1.3.1.5　18/10/08
・TRコマンドの追加

■1.3.1.4　18/08/03
・「ID欄にCrLf入力で検査」のチェックを外すとID欄が使用出来なくなってしまう不具合修正

■1.3.1.3　18/06/05
・マスター画像の指定方式により正常に出来なくなってしまうバグを修正


■1.3.1.2　18/04/27
・完全版のライセンスを入れると次回起動時からEINETの評価版として起動してしまうバグ修正

■1.3.1.1　18/03/19
・TCP/IP通信の際にマルチコントローラと同じIPとポートNoのEasyInspectorを
　制御しようとしたときにフリーズしてしまう現象を修正

■1.3.1.0　18/03/09
・TCP/IP通信対応（オプション）
・インテリジェントIO対応（オプション）

■1.3.0.0　17/11/15
・３台以上のEIを制御しようとしたときにライセンス要求追加
・同時検査時のバグ修正


■1.2.5.1 15/01/06
・「ID欄のCrLf入力で検査」機能を追加
・EIMCからの応答でCrLfが重なる不具合を解消
・CH2の試験結果がOKの時、CH2が点灯（緑）、この時CH1が消灯してしまうという不具合修正


■1.2.5.1 14/10/15
・2Ch I/OでNGの場合だけ2回検査される不具合修正
・EIの起動インターバルの不具合修正

■1.2.5.0 14/08/21
・EIの起動遅延追加
・キーボードエミュレート型のバーコードリーダーで読むとIDをEIに送る機能を追加した。
・「EIMCを常にアクティブにする」設定を追加。

■1.2.4.1 13/10/10
・一定時間経過後段替えできる機能追加

■1.2.4.0 13/09/23
・EINet機能を搭載
・EINetのエラー対策
・個別検査ボタン追加

■1.2.3.0 13/07/29
・検査の開始と終了の日付と時刻の保存
・RS232C経由でマルチコントローラの設定を切り替える機能追加
・I/Oとの通信が止まった時フリーズしないようにする機能追加

■1.2.2.0 13/02/24
・出力のモード追加

■1.2.1.5 12/12/18
・同時検査機能実装
・リセットを押すまでOK/NG出力を保持するモードとBUSY中はOK/NG出力をOFFするモード追加
・NG時のリトライを廃止
・監視タイマーONの時はStart入力で連続検査になるよう変更

■1.2.1.4 12/12/10
・I/Oリセット機能を新I/Oにも対応
・インターバルの機能を変更

■1.2.1.3
・I/Oリセット機能追加

■1.2.1.2 12/10/08
・リトライでOKでもNGになってしまう不具合修正
・ウィンドウサイズに応じてリストも長くできるように修正

■1.2.1.1 12/09/05
・I/Oスタートがかかってからの待ち時間設定追加

■1.2.1.0 12/08/25
・英語版への対応
・EIMCで設定を切り替えるとマスター画像の切替機能追加
・EIMCの設定をリストで切り替える機能追加
・通信できなくても勝手に「検査」チェックボックスをOFFにしないように修正
・起動時は1つのEIをデフォルトで起動するように変更
・SettingsフォルダにEIMCで切り替える設定ファイルをまとめて格納
・設定ファイル、EIパスのデフォルト値を指定
・新I/Oへの対応
・64ビット版への対応
・マスター画像が指定されているときは設定ファイルの切り替えによりマスター切り替え機能追加
・設定ファイルの切り替えでEIの起動/終了機能追加

■1.2.0.0 12/06/22
・RS232Cへの対応
・USB I/Oへのポーリング周期を変更。
・終了時の挙動変更
・EIに出すコマンドを変更

■1.1.0.0 10/11/19
・タスクバーから終了する際の不具合修正
・測定順序を指定できるように変更
・起動時または「全て起動｣で起動するEIを指定できるように変更
・起動中、PCが遅すぎてタイムアウトが起きる不具合修正

■1.0.0.1 10/07/09
・設定ファイルの部分のテキストボックスを空欄にして終了するとエラーが出る不具合修正
・リトライで2回目に成功してもNGとなってしまう不具合を修正
